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《千分尺的使用方法》教学设计

	课程名称
	极限配合与技术测量基础（劳动出版社版第五版）
	任课教师
	

	教学单元
	第二章常用计量器具
	教学章节
	第二节   千分尺的使用方法

	授课类型
	新授课
	教学对象
	机械类一年级学生
	计划学时
	1课时

	授课时间
	2019年5月10日
	授课地点
	教室

	一、教材分析

本节课的教材是《极限配合与技术测量基础》，劳动出版社(机械类)第5版，宋文革主编，全国中等职业学校机械类专业通用教材、全国技工院校机械类专业通用教材（中级技能层级）。

《极限配合与技术测量基础》是从互换性的角度出发，围绕误差与公差这两个概念来研究如何解决制造要求与使用要求的矛盾,而这一矛盾的解决是合理确定公差配合和采用适当的技术测量手段，是工科类学生必修的一门技术基础课。

本节课内容选自第二章第二节，是测量长度的常用工具之一，为以后实操测量长度打下基础，是锻炼学生动手能力和培养团队协作能力的关键课题之一。

	二、学情分析

学生已经掌握了技术测量的基本知识以及游标卡尺使用方法的相关知识，但对实际测量长度的方式方法具有一定的局限性，本节课拓展了学生测量长度的方式方法。锻炼学生的动手能力，增强学生的学习积极性。

	三、教学目标

（一）知识目标：

（1）了解千分尺的结构特点

（2）掌握千分尺的正确使用方法和读法方法

（二）能力目标： 

能正确使用千分尺测量零件

（三）情感态度与价值观：

理论联系实际，增强师生互动，培养学生分析和解决问题的能力。充分发挥学生在课堂内“动眼、动脑、动手、动嘴”，培养学生团队精神，渗透工件精神，使学生养成严谨的专业素养。

	四、重点及难点

1、教学重点

千分尺读数方法和千分尺使用方法。
2、教学难点

千分尺使用方法。 



	五、教学策略

基础知识前置。课前教师通过学习通平台发布任务，学生分小组学习教材内容及千分尺使用方法的视频，做好课堂互动教学的准备工作。以此充分发挥学生的合作探究能力，挖掘学生潜能，提高课堂效率。
课上，采用视频、任务驱动和教师讲授相结合的方法，首先复习旧知识导入所上课题，通过PPT教师讲授和视频教学，学生进行互动教学，完成理论知识学习。再次任务驱动，学生自主测量工件，主要体现学生将学的理论知识加以运用的能力。然后，发布课堂练习和做好练习评价，了解学生对理论知识的掌握情况。

再由理论知识到实践测量的任务驱动，采用视频演示和练习相结合的方法，通过视频演示，引导学生总结使用千分尺测量零件的注意事项，学生练习，测量简单的轴类零件，做好教学评价总结。 

教学过程中，运用动画、视频、课件等信息化资源和手段，提高课堂效率，使教学内容更加直观生动，突破教学重难点，实现教学目标。

教法：由理论到实践的任务驱动法，通过学生自主测量，引导学生学会使用千分尺对简单的轴类零件进行测量。

学法：鉴于学生喜好团体活动，乐于表现自己的特点，课前通过小组合作探究法完成互动教学准备。课上通过实际测量工件，让学生学会使用千分尺测量长度的方法。

	六、教学过程

	教学过程
	教师活动
	预设学生活动
	设计意图

	课前准备
	构建学习通平台，学生分组，发布任务和视频。

做好本节课各环节的时间分配。
	小组探究，完成互动教学准备。

小组合作，简述千分尺的读数方法。


	进一步锻炼小组合作探究能力，提高课堂效率。

	课

堂

实

施

课

堂

实施
	环节一：

展示
	导入，通过图纸中游标卡尺达不到的测量精度，导入本次课。


	复习旧知识
	通过复习旧知识。学生加以思考，既复习了就知识，有加深对新知识的思考。教师了解了学生课前学习情况。

	
	环节二：

互动
	组织学生教学

课件上呈现以下内容：

千分尺的构造：
千分尺是测量长度的工具，用它测长度可以准确到0.01mm，常用千分尺测量范围为0~25、25~50、50~75、75~100。

千分尺主要由测砧、尺架、测微螺杆、锁紧装置、固定套筒、微分筒、旋钮、微调旋钮等组成。

千分尺读数方法
千分尺读数L=固定刻度+可动刻度
学生自主测量零件
主要通过学生自主测量工件，判断工件是否合格，来检验学生掌握知识的情况。
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重 点：
千分尺的读数方法

千分尺读数L=固定刻度+可动刻度

	教师通过PPT、动画、视频讲解千分尺构造

教师通过PPT、动画讲解千分尺读数方法

教师通过视频、PPT、动画讲解千分尺使用方法

学生自主测量零件并判断零件是否合格
	展现课前学习成果，获得成就感，教师也了解了学生课前学习情况。

学生参与教学，提高了学生的课堂参与度和学习积极性，学生对知识的掌握也更加深刻。

	
	环节三：

解惑
	提出疑难点。
教师解析和动图演示，引导学生掌握：

千分尺的读数方法
	观察视频和动画演示，仔细听讲，积极思考，与教师交流讨论、引出知识点。
	视频演示，直观生动，结合教师讲解，学生易于理解。

	课

堂

实施

	环节四：
练习
	教师通过发布课堂练习：

1、
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2、
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请同学现场回答，看学生掌握情况
	学生现场课堂答题
	强化学生对知识点的掌握。

	
	环节五：

视频演示
	播放千分尺使用方法演示视频。
观看后，引导学生提炼、总结注意事项：

1、测量时，在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮，而改用微调旋钮，避免产生过大的压力，既可使测量结果精确，又能保护螺旋测微器。

2、在读数时，要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。

3、读数时，千分位有一位估读数字，不能随便扔掉，即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐，千分位上也应读取为“0”。

4、当小砧和测微螺杆并拢时，可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合，将出现零误差，应加以修正，即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值

同时强调测量的严谨性，提出“工匠精神”并解释：

什么是“工匠精神”？

工匠对自己的产品精雕细琢，精益求精、追求更完美的一种精神理念。

测量为什么需要“工匠精神”？

    精益求精，注重细节；一丝不苟
	观看演示视频并思考千分尺使用方法。

认真思考、积极回答
	直观感受测量过程，总结测量注意事项，为接下来测量奠定基础。

结合专业特点和行业需求，培育“工匠精神”的职业素养，养成严谨的学习态度。

	课

堂

实施
	环节六：

实践
	学生练习，测量简单的轴类零件。
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要求学生严格按照测量注意事项进行测量。
	学生分组进行测量个人总结、组队讨论。
	学以致用。

由理论指导实践，升华所学知识。充分发挥学生在课堂内“动眼、动脑、动手、动嘴”，培养学生团队精神，使学生养成严谨的专业素养。

	
	环节七：

评价
	明确评价方式和评价内容。

1、组内部自评。

2、组与组之间互评。

教师点评：

一是肯定学生的测量结果，给予学生信心。

二是点评测量过程中出现的需要注意的事项。

三是评价工匠精神在测量中的重要性。
	学生自评：

着重评价自身的测量过程及千分尺使用的注意事项。

学生互评：

着重评价测量结果是否符合图纸，工件是否合格。
	通过本环节，学生增强了对测量的信心，理解了测量时需要注意的事项，培育了“工匠精神”的职业素养，为后续学习做了更好的铺垫。

	
	环节八：

总结
	引导学生回顾本节课知识点。

一、千分尺的构造及用途
二、千分尺的读书方法
千分尺读数L=固定刻度+可动刻度
三、注意事项
	根据教师引导，回顾总结本课知识点。
	加深记忆，锻炼归纳总结能力。


	课后提升
	教师通过学习通平台发布教师使用千分尺测量的注意事项、课件、课后测量练习题。
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	学生学会使用千分尺独立自主的测量工件，并拍照上传至学习通讨论群，可在线上交流。
	实现在线资源共享，继续巩固提升。

	七、板书设计

                                一、千分尺的构造
    二、千分尺的读数方法
       千分尺读数L=固定刻度+可动刻度
千分尺使用方法

学生自主测量零件并判断零件是否合格

	教学反思

通过本节课的学习，大部分同学已经掌握了千分尺的使用方法，还有少数同学需要课后加强练习，基本达到教学目的。课后安排已经掌握千分尺使用方法的学生对少数同学进行辅导，再加上学生练习，以及教师的辅导，让所有学生掌握千分尺的使用方法，实现学生全部掌握千分尺的使用方法，使课程效果达到最优。

本节课教学方法、教学设计已基本达到了教学目标，完成了教学任务，在以后的教学过程中，本人会不断的总结与改进教学方法和教学设计，使课堂效果达到最佳


